## 各公司MCU所用OS

SiFive

E内核、S内核：兼容

U内核：Linux

平头哥

C807、C807、C860：Linux

无剑超低功耗MCU平台：可信操作系统与非可信操作系统同时运行，互相隔离

嘉楠科技

勘智K210：FreeRTOS

Andes

A25 and AX25 supports MMU (Memory Management Unit) for Linux applications.

Continuous contributions on RISC-V architecture port to gcc, binutils, newlib, qemu, LLVM, U-BOOT and Linux framework.